Neubau einer Grundschule im Werksviertel

10251 Estricharbeiten - Veröffentlichungsdaten

**Ausführungsfristen:**

Hauptmaßnahme:

* Beginn der Leistung: 06.04.2020 Montagebeginn
* Ende der Leistung: 25.05.2020

**Beschreibung der Leistung:**

* Lieferung und Einbau eines schwimmenden Estrichs auf neu hergestellten Stahlbeton-Decken, ca. 6600 m²
* Bituminösen Abdichtung unter Estrich auf neu hergestellten Stahlbeton-Bodenplatte, ca. 900 m²